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Опросный лист на изготовление канализационной насосной станции (КНС) 
	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон/ факс / e-mail
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	№
	Вопрос
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Желаемый тип и марка насосов
	
	

	2
	Предполагаемый диаметр станции D
	мм
	

	3
	Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные)
	
	

	4
	Максимальный приток сточных вод
	м.куб/час
	

	5
	Расчетный напор на выходе КНС
	м
	

	6
	Количество насосов:            рабочих

                                               резервных

                                               запасных
	
	

	7
	Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода
	м


	

	8
	Длина напорного трубопровода
	м
	

	9
	Материал напорного трубопровода
	
	

	10
	Количество напорных трубопроводов (1 или 2)
	
	

	11
	Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, DB x S 
	мм
	

	12
	Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), В
	мм
	

	13
	Направление напорного трубопровода
	часов
	

	14
	Материал подводящего трубопровода
	
	

	15
	Количество подводящих трубопроводов
	
	

	16
	Наружный диаметр и толщина стенки проводящего трубопровода, DA x S 
	мм
	

	17
	Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), А
	мм
	

	18
	Направление подводящего трубопровода
	часов
	

	19
	Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.)
	
	

	20
	Корзина для сбора крупного мусора или отбойник на входе в КНС (ненужное зачеркнуть)
	
	

	21
	Высота люка, HL
	мм
	

	22
	Необходимость теплоизоляции КНС
	
	

	23
	Глубина теплоизоляции КНС, НТ
	мм
	

	24
	Установка под проезжей частью(да/нет)
	
	

	25
	Направление ввода кабелей в КНС
	часов
	

	26
	Расстояние от КНС до пульта управления
	м
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 _____________                                                                                                  _________________ 
         дата                                                                                  м.п.                            подпись 
�








Производство резервуарного и емкостного оборудования типа РВС, РГС, РГСП, РГСН, РГСПД (РГД), ЕП, ЕПП

Колодцев металлических канализационных (дренажных, сливных, дождеприемных)

Строительных металлоконструкций

